**ANEXO VIII**

**MODELOS DE CARTEL:**

**Dimensiones mínimas 290x190 cm.**

Se recomienda la instalación de un cartel textil serigrafiado en el vallado de obra.





